|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Наименование** |
| **Коммутация** | |
| A091493 | QUIK LOK S198-3AM BK готовый инструментальный кабель серии Professional, длина 3 метра, прямые разъёмы Jack mono Amphenol, черн |
| A049816 | QUIK LOK SS/ONE-A3 инструментальный кабель серии Sonic Solutions, не окрашивает сигнал, разъёмы Jack mono Amphenol, 3м, чёрный |
| A049815 | QUIK LOK SS/ONE-5 инструментальный кабель серии Sonic Solutions, не окрашивает сигнал, разъёмы Jack mono Amphenol, 5м, чёрный |
| A091495 | QUIK LOK S198-6AM BK готовый инструментальный кабель серии Professional, длина 6 метров, jack mono Amphenol, черн |
| A049814 | QUIK LOK SS/ONE-3 инструментальный кабель серии Sonic Solutions, не окрашивает сигнал, разъёмы Jack mono Amphenol, 3м, чёрный |
| A012153 | QUIK LOK CM675 RED профессиональный микрофонный кабель 2 x 0.22 mm?, d=6.3mm, бухта, красный (цена за метр) |
| 53179 | QUIK LOK CM780 профессиональный микрофонный кабель в антистатической оболочке 2 x 0.50 mm?, d=6.4mm, бухта (цена за метр) |
| A039877 | QUIK LOK MX775-9 готовый микрофонный кабель, 9 метров, разъемы XLR/F - XLR/M, цвет черный |
| 54403 | QUIK LOK CM175-9 микрофонный кабель, 9м., разъемы XLR (XLR FEMALE - XLR MALE) |
| A063336 | ROCKDALE IC016-15CM комплект из 6 шт патч-кабелей с разъёмами mono jack (TS) male, длина 15 см, 6 цветов |
| A063337 | ROCKDALE IC016-20CM комплект из 6 шт патч-кабелей с разъёмами mono jack (TS) male, длина 20 см, 6 цветов |
| A060380 | ROCKDALE SC001 Спикерный кабель с разъёмами типа Speakon для низковольтных соединений, OFC, 2x1.5mm2, длина 6,5 м |
| A032917 | KLOTZ KIK6,0PPSW готовый инструментальный кабель IY106, длина 6м, моно Jack KLOTZ - моно Jack KLOTZ, никель, цвет черный |
| A067289 | KLOTZ PRON090PR Pro Artist готовый инструментальный кабель, длина 9 м, разъемы Neutrik Mono Jack (прямой-угловой) |
| A032913 | KLOTZ KIK4,5PPRT готовый инструментальный кабель, длина 4.5м, разъемы KLOTZ Mono Jack (прямой-прямой), цвет красный |
| A066779 | KLOTZ VINPAN0030 3 патч кабеля для соединения педалей, 30 см, плоские разъёмы моно Jack KLOTZ, оболочка твид |
| A042659 | KLOTZ LY240B спикерный кабель, структура 2x4 мм2, цвет синий, цена за метр |
| A067527 | KLOTZ LSC440YS спикерный кабель, структура 4х4 мм2, внешний диаметр 12 мм, цвет черный, цена за метр |
| A067527 | KLOTZ LSC440YS спикерный кабель, структура 4х4 мм2, внешний диаметр 12 мм, цвет черный, цена за метр |
| A042659 | KLOTZ LY240B спикерный кабель, структура 2x4 мм2, цвет синий, цена за метр |
| A032913 | KLOTZ KIK4,5PPRT готовый инструментальный кабель, длина 4.5м, разъемы KLOTZ Mono Jack (прямой-прямой), цвет красный |
| A066779 | KLOTZ VINPAN0030 3 патч кабеля для соединения педалей, 30 см, плоские разъёмы моно Jack KLOTZ, оболочка твид |
| A067289 | KLOTZ PRON090PR Pro Artist готовый инструментальный кабель, длина 9 м, разъемы Neutrik Mono Jack (прямой-угловой) |
| A032917 | KLOTZ KIK6,0PPSW готовый инструментальный кабель IY106, длина 6м, моно Jack KLOTZ - моно Jack KLOTZ, никель, цвет черный |
| **Стойки** | |
| 40180 | QUIK LOK BX9 стульчик пианиста с регулируемой высотой, высота от 45 до 55 см., вес до 112 кг. |
| 21150 | QUIK LOK BX14 стульчик пианиста с регулируемой высотой, высота от 46,5 до 64 см., вес до 112 кг. |
| 41885 | QUIK LOK A188 настольная микрофонная стойка с микрофонным держателем-прищепкой |
| 19869 | QUIK LOK A114 CH настольная микрофонная стойка (цвет - хром) |
| 65371 | QUIK LOK A300 CH телескопическая микрофонная стойка типа журавль на треноге, высота 96-157 см., длина журавля 76 см, цвет хром |
| A050254 | QUIK LOK A302 BK телескопическая микрофонная стойка типа журавль на треноге, высота 97-163 см., длина журавля 77 см, цвет черный |
| 70825 | QUIK LOK S213 соединительная стойка для акустических систем, высота 80 см, диаметр трубы 35 мм. |
| A062289 | QUIK LOK LPH005 настольная подставка для ноутбука, выс 33,5 см, платформа 30Х30 см, регулируемый угол, складная, чёрная |
| 57544 | QUIK LOK RS514 прямой рэк на 14 приборов без колес (дополнительный модуль для с RS-507,RS-510,RS-513) |
| 19767 | QUIK LOK QL632 стойка для акустической гитары, цвет чёрный |
| A046423 | QUIK LOK GS350 напольная стойка для гитар универсальная, без колёс |
| 19757 | QUIK LOK QL646 стойка для клавишных инструментов усиленная, двойная рама, высота 365-931 мм, максимальная нагрузка 90 кг, сталь |
| A007270 | QUIK LOK S173 алюминиевая стойка для акустических систем, диаметр 38 и 35 мм, высота 1090-2050 мм, цвет чёрный |
| 57395 | QUIK LOK S203 соединительная стойка для акустических систем с регулируемой высотой 73-112 см, диаметр трубы 35 мм. |
| 19750 | QUIK LOK T10 BK стойка для клавишных инструментов, цвет черный, упаковка полиэтилен |
| 20644 | QUIK LOK GS403 гитарный настенный держатель (изогнутый) |
| 19751 | QUIK LOK T20 BK стойка для клавишных инструментов усиленная, двойная рама, цвет черный, упаковка полиэтилен |
| A062858 | ROCKDALE 3330 регулируемая подставка под студийные мониторы на треноге, в 70-115 см,площадка 23х23 см, чёрная, нагрузка до 60 кг |
| A071173 | ROCKDALE 5101B банкетка для клавишника, сиденье 74х35 см, выс 50 см, дерево, чёрная |
| A060370 | ROCKDALE 3328 Соединительная стойка 'сабвуфер-сателлит' для акустических систем, высота 73-112 см, разъёмы 35 мм |
| A062864 | ROCKDALE 3416 подставка под ногу гитариста, металл, чёрная |
| A062860 | ROCKDALE 5106 банкетка для клавишника, выс 42-47 см, сиденье 42х27 см, металл, чёрная |
| A071174 | ROCKDALE 5101W банкетка для клавишника, сиденье 74х35 см, выс 50 см, дерево, белый |
| A071175 | ROCKDALE 5101BR банкетка для клавишника, сиденье 74х35 см, выс 50 см, дерево, коричневая |
| A062863 | ROCKDALE 34087 напольная стойка на 7 гитар, без колёс, с разделителем грифов, металл, чёрная |
| A067341 | ROCKDALE 3822 адаптер для установки 2х микрофонов на микрофонную стойку, длина 15 см, чёрный |
| A050875 | K&M 16280-014-00 настенный гитарный держатель с гибкими прозрачными саппортами, белое основание |
| A044533 | K&M 16220-000-95 настенный держатель для гитары на деревянном основании |
| A032293 | K&M 27195-300-55 микрофонная стойка журавль высота 900-1600 мм, длина журавля 425-725 мм, цвет черный |
| A070236 | K&M 17581-014-55 складная стойка для электрогитары, сталь/пластик, чёрная |
| A035641 | K&M 26740-000-55 стойка для студ. мониторов, регулируемая высота h 950 - 1430 мм, сталь, черная |
| A030633 | K&M 18962-071-55 стойка для клавишных инструментов, сталь, высота от 400 до 905 мм., нагрузка до 50 кг., цвет черный |
| A044534 | K&M 19740-000-55 держатель для планшетов размером от 120х160 до 220х320 мм, на микрофонную стойку |
| A084560 | K&M 26010-300-55 прямая микрофонная стойка, круглое основание, высота 870-1575 мм, цвет черный |
| A032413 | K&M 23966-000-55 ветрозащита студийная (поп-фильтр) на гусиной шее, ширина экрана 200 мм, длина шеи 330 мм |
| A030090 | K&M 27105-300-55 микрофонная стойка 'журавль', высота 900-1600 мм, длина журавля 810 мм, цвет черный |
| A030664 | K&M 17670-000-55 black Memphis Pro стойка для всех типов гитар складная 1.5 kg, H: 550/1000 mm. |
| A030609 | K&M 10068-000-55 пюпитр оркестровый усиленный, сталь, черный |
| A038102 | K&M 21430-500-55 микрофонная стойка 'overhead' на колесах |
| A044533 | K&M 16220-000-95 настенный держатель для гитары на деревянном основании |
| A035641 | K&M 26740-000-55 стойка для студ. мониторов, регулируемая высота h 950 - 1430 мм, сталь, черная |
| A050875 | K&M 16280-014-00 настенный гитарный держатель с гибкими прозрачными саппортами, белое основание |
| A070236 | K&M 17581-014-55 складная стойка для электрогитары, сталь/пластик, чёрная |
| A030633 | K&M 18962-071-55 стойка для клавишных инструментов, сталь, высота от 400 до 905 мм., нагрузка до 50 кг., цвет черный |
| A044534 | K&M 19740-000-55 держатель для планшетов размером от 120х160 до 220х320 мм, на микрофонную стойку |
| A032293 | K&M 27195-300-55 микрофонная стойка журавль высота 900-1600 мм, длина журавля 425-725 мм, цвет черный |
| A030634 | K&M 18963-071-55 стойка для клавишных инструментов, двойная рама, сталь, высота от 400 до 905 мм., цвет черный |
| A030089 | K&M 25400-300-55 микрофонная стойка 'журавль', высота 890-1600 мм, длина журавля 680 мм, цвет черный |